nTsetup2 =T thuc

Tsetup1 =T thuc

Cài đặt GPIO,RTC,PWM,ADC,LCD16x02

Nhấn nút 4

Hiển thị LCD 16x02

Nhấn nút 3

Nhấn nút 2

Chế độ xem

Relay 2 đóng,mở

Relay 1 đóng,mở

Nhấn nút 1

Đếm++

Cài đặt tăng

Nhấn nút 2

Cài đặt giảm

Nhấn nút 3

Nhấn nút 4

Tsetup1 =T thuc

Tsetup2 =T thuc

Đếm =26